Page 1

1 Informations produit

* **ID#015 - Châssis fixe**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2600mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2580mm x H845mm
* Uw: 1.25 W/(m2K)
* Poids: ± 56.76 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Châssis fixe de L2580mm et de H845mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

2 Informations produit

* **ID#017 - Porte vitrée 3 cases droite avec imposte latérale**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L1500mm x H2200mm
* Dimensions totales (options comprises) : L1480mm x H2190mm
* Uw: 1.21 W/(m2K)

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Imposte latérale de L480mm et de H2190mm

 Porte vitrée 3 cases de L1000mm et de H2190mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

Page 2

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Verre de sécurité feuilleté

 + Vitrage — Vitrage laiteux opaque AVEC bord clarifié de 2 cm. [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/306/680cb1e8.png)

 + Variantes design avec isolation supplémentaire — Seuil en aluminium en bas de porte, pour une étanchéité à l’air supplémentaire (attention : aucun talon ne peut-être présent sur la pierre bleue) [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/554/9ab1493b.jpg)

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

3 Informations produit

* **ID#018 - Châssis fixe**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2600mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2580mm x H880mm
* Uw: 1.26 W/(m2K)
* Poids: ± 72.65 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Châssis fixe de L2580mm et de H825mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Vitrage — Verre de sécurité feuilleté

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

Page 3

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

4 Informations produit

* **ID#019 - Oscillo-battant droite avec deux impostes latérales**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2200mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2180mm x H880mm
* Uw: 1.31 W/(m2K)
* Poids: ± 47.96 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 Oscillo-battant de L728mm et de H650mm

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Variantes design — Renfort acier galvanisé de >2 mm en profile de cadre et profil d'ouvrant [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1053/5ae889ec.jpg)

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monoblock' avec lamelles ALU, coquille d’isolation, guides & ruban dérouleur droite [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/243/5c45aa1e.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

Page 4

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Charnières invisibles — Charnières invisibles pour un design plus épuré

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

5 Informations produit

* **ID#020 - Oscillo-battant droite avec deux impostes latérales**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2600mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2580mm x H880mm
* Uw: 1.29 W/(m2K)
* Poids: ± 56.76 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 Oscillo-battant de L728mm et de H650mm

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Variantes design — Renfort acier galvanisé de >2 mm en profile de cadre et profil d'ouvrant [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1053/5ae889ec.jpg)

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

Page 5

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monoblock' avec lamelles ALU, coquille d’isolation, guides & ruban dérouleur droite [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/243/5c45aa1e.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Charnières invisibles — Charnières invisibles pour un design plus épuré

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

6 Informations produit

* **ID#021 - Oscillo-battant gauche avec imposte latérale**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L1500mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L1480mm x H880mm
* Uw: 1.3 W/(m2K)
* Poids: ± 32.56 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 Oscillo-battant de L728mm et de H650mm

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Variantes design — Renfort acier galvanisé de >2 mm en profile de cadre et profil d'ouvrant [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1053/5ae889ec.jpg)

Page 6

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monoblock' avec lamelles ALU, coquille d’isolation, guides & ruban dérouleur droite [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/243/5c45aa1e.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Charnières invisibles — Charnières invisibles pour un design plus épuré

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

7 Informations produit

* **ID#022 - Oscillo-battant gauche avec imposte latérale**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L1500mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L1480mm x H880mm
* Uw: 1.3 W/(m2K)
* Poids: ± 32.56 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

 Oscillo-battant de L728mm et de H650mm

 Imposte latérale de L726mm et de H650mm

Page 7

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Variantes design — Renfort acier galvanisé de >2 mm en profile de cadre et profil d'ouvrant [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1053/5ae889ec.jpg)

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monoblock' avec lamelles ALU, coquille d’isolation, guides & ruban dérouleur droite [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/243/5c45aa1e.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Charnières invisibles — Charnières invisibles pour un design plus épuré

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

8 Informations produit

* **ID#023 - Porte vitrée droite**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L900mm x H2200mm
* Dimensions totales (options comprises) : L880mm x H2190mm
* Uw: 1.19 W/(m2K)

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Porte vitrée de L880mm et de H1976mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

Page 8

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monobloc' avec lamelles ALU, guides & moteur Somfy™ & interrupteur (câblage à gauche) [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/349/c1ed0cf3.png)

 + Quincaillerie porte spéciale — Poignée double (intérieure et extérieure), généralement pour les portes arrière

9 Informations produit

* **ID#024 - Châssis fixe**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2600mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2580mm x H845mm
* Uw: 1.23 W/(m2K)
* Poids: ± 54.5 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Châssis fixe de L2580mm et de H615mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

Page 9

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monobloc' avec lamelles ALU, guides & moteur Somfy™ & interrupteur (câblage à droite) [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/351/d15f8ce3.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

10 Informations produit

* **ID#027 - Châssis soulevant coulissant droite**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2500mm x H2220mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2480mm x H2210mm
* Uw: 1.17 W/(m2K)
* Poids: ± 175.39 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Châssis soulevant coulissant de L2480mm et de H1996mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — COMBI : Vitrage insonorisant (db 41) + verre de sécurité feuilleté

Page 10

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monobloc' avec lamelles ALU, guides & moteur Somfy™ & interrupteur (câblage à gauche) [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/349/c1ed0cf3.png)

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).

11 Informations produit

* **ID#028 - Double oscillo-battant gauche**
* Matériau : PVC : Kömmerling 76AD ou MD vitrage isolant compris
* Situation: Mur sans feuillure
* Votre ouverture libre : L2200mm x H855mm
* Dimensions totales (options comprises) : L2180mm x H845mm
* Uw: 1.29 W/(m2K)
* Poids: ± 46.05 kg

Couleur

**Couleur intérieure**:

* Blanc RAL9010

**Couleur extérieure**:

* Structure bois gris anthracite
* Renolit: 7016.05-167
* RAL: 7016\*16\*

Composants et options

 Double oscillo-battant de L2180mm et de H615mm

 + Vitrage — Vitrage isolant haut rendement avec une valeur Ug de 1,0 W/m²K

 + Variantes design — Renfort acier galvanisé de >2 mm en profile de cadre et profil d'ouvrant [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1053/5ae889ec.jpg)

 + Entretoises d'isolation noires (Thermix Spacer™) — Entretoises d'isolation en plastique noir entre les feuilles de verre [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/333/5511f8dc.jpg)

 + Vitrage — Vitrage insonorisant (db 36) épaisseurs différentes = meilleure isolation

Page 11

 + Vitrage — Vitrage 4 saisons, contrôle solaire pour la fraicheur en été et la chaleur en hiver

 + Volet 'combi-monobloc' lamelles aluminium & guides de volet — Volet roulant 'combi-monobloc' avec lamelles ALU, guides & moteur Somfy™ & interrupteur (câblage à gauche) [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/349/c1ed0cf3.png)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Sous-seuil en aluminium plier de 110mm de profondeur [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/741/73aeb31a.jpg)

 + Sous-seuil en aluminium plié — Des embouts pour un mur en crepie dans le même couleur du pli

 + Charnières invisibles — Charnières invisibles pour un design plus épuré

 + Finition intérieure — En blanc : Kit de finition blanc pour les finitions intérieures à gauche, à droite et au-dessus de la fenêtre, composé de: chambranles + encadrements de 10 à 180 mm [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/1346/1e8abdd3.jpg)

 + SPECIALS — Vis d'écartement/ vis béton (inox) de 150 mm à petite tête (en remplacement des crochets de fixation/crampons muraux) /NVP/ [illustration](https://www.chassisshop.be/uploads/option_choices/image/288/6e9dc08b.jpg)

 + SPECIALS — La vitre n'est pas montée de façon fixe (La vitre est dans le cadre, mais les lattes de verre ne sont pas complètement fixées. Ainsi, vous pourrez facilement retirer la vitre des cadres pour la monter).