**Façade rez de chaussée**

1. Châssis double ouvrant avec imposte fixe

Dimensions : 1120 mm x 2000 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Oscillo-battant

Ouverture intérieur

Poignée de châssis standard

Moustiquaire

Caisson volet et volet manuelle ou électrique solaire

A prévoir refaire finition tablette en pierre

**Porte d’entrée**

1. Porte simple rainure avec imposte fixe

Dimensions : 911 mm x 2720 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Fermeture 3 pêne 2 crochet

Ouverture intérieur

Porte à fermeture par clé uniquement

**Porte jardin**

****

1. Porte simple rainure avec imposte fixe

Dimensions : 1000 mm x 2650 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Fermeture 3 pêne 2 crochet

Ouverture intérieur

Porte à fermeture par clé uniquement

Moustiquaire (volet ou porte)

**Chambre enfant**

1. Châssis simple ouvrant

Dimensions : 1050 mm x 2000 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Oscillo-battant

Ouverture intérieur

Poignée de châssis standard

Travers horizontale intermédiaire

Moustiquaire

A prévoir future volet

**Chambre enfant bis**

1. Châssis simple ouvrant

Dimensions : 1115 mm x 2000 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Oscillo-battant

Ouverture intérieur

Poignée de châssis standard

Travers horizontale intermédiaire

Moustiquaire

A prévoir future volet

**Chambre Parent**



1. Châssis double ouvrant avec traverse verticale

Ou Châssis simple ouvrant

Dimensions : 1150 mm x 1170 mm

Dormant en PVC

Ouvrant à déterminer

Couleur dormant : Structure Couleur Gris anthracite extérieur

 Structure Blanc intérieur

Double vitrage

Oscillo-battant **OU**

Ouverture intérieur

Poignée de châssis standard

Travers horizontale intermédiaire

Moustiquaire

A prévoir future volet