**Demande de devis châssis et portes**

**(Rue du Longtry 13 à 6032 Mont-sur-Marchienne)**

Pour tous les châssis (sauf 15 et de 20 à 27) : double ouvrant (pas de croisillons)

Pour tous les châssis : grilles d’aération

Quincaillerie : 3 et 4 avec fermeture à clé du châssis

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 : 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 2 : 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 3: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 4: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 5: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 6: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 7: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 8: 100/165 | Double battants |
| 9: 100/165 | Double battants |
| 10: 100/165 | Double battants |
| 11: 100/165 | Double battants |
| 12: 100/165 | Double battants |
| 13: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 14: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 15: 72/212 | Châssis fixe |
| 16: 153/148 | Double battants |
| 17: 100/165 | Double battants + oscillo-battant |
| 18: 153/148 | Double battants |
| 19: 153/148 | Double battants |
| 20 : 80/40 | Simple ouvrant |
| 21 : 80/40 | Simple ouvrant |
| 22 : 80/40 | Simple ouvrant |
| 23 : 40/80 | Châssis fixe |
| 24 : 40/80 | Châssis fixe |
| 25 : 40/80 | Châssis fixe |
| 26 : 40/80 | Châssis fixe |
| 27 : 40/80 | Châssis fixe |
|  |  |
| A : 100/210 | Porte-fenêtre |
| B : 100/212 | Porte (pleine en bas et fenêtre en haut) |
| C : 133/212 | Porte pleine simple ouvrant |